1. pokrenes program i proveris da li radi komunikacija, ako ne radi zovi asistente

2. u clientu omogucis slanje vise poruka(opciono), pre upita za unos poruke, while, zatvara se pre izlaza

3. stavimo uticnice u neblokirajuci rezim i to pre operacija koje ih blokiraju(ako su operaciju u while-u onda pre while-a da ne bi stalno postavljao)

4.kod tcp-a kada radimo u do while-u staviti umesto IResult > 0, true